Component list
 
ANT 1	= BNC
ANT 2	= BNC
 
C1	= 22µ
C2	= 100n
C3	= 10n
C4	= 22µ
C5	= 22µ
C6	= 22µ
C7	= 1n
C8	= 1n
C9	= 1n
C10	= 1n
C11	= 100n
C12	= 100n
C13	= 10µ
C14	= 10µ
C15	= 1u
C16	= 10µ
C17	= 10µ
 
D1	= BA595
D2	= BA595
 
IC4	= 4040
 
IC1 A	= 4066
 
IC2 A	= 4066
 
IC3 A	= 40106
 
J1	= BNC
J4	= 1/4" mono
 
J2-1	= BNC
 
J2-2/J3-2	= BNC
 
J3-1	= BNC
 
L1	= 1µH
L2	= 1µH
 
P1	= 20k
 
Q1	= 2N2222A
 
R1	= 27k
R2	= 2k2
R3	= 390R
R4	= 5k6
R5	= 1k8
R6	= 820R
R7	= 220R
R8	= 100R
R9	= 100R
R10	= 120R
R11	= 150R
R12	= 4k7 LIN
R13	= 150
R14	= 150
 
S1	= SWITCH
 
Si1	= 500mA T
 
VR1	= 7806
VR2	= 7810